济南天雨百禾植物营养技术有限公司
济南天雨百禾年产 56000 吨植物营养与保护制剂加工项目（二期）竣工环境保护验收审核会验收组意见

2026年9月9日，济南天雨百禾植物营养技术有限公司根据相关规定，组织召开了《济南天雨百禾植物营养技术有限公司济南天雨百禾年产 56000 吨植物营养与保护制剂加工项目（二期）》竣工环境保护验收审核会议；会议成立验收组，由建设单位、验收报告编制单位-济南天雨百禾植物营养技术有限公司、验收监测单位-山东元正检测技术有限公司及2名技术专家组成（验收组人员名单附后）。
验收组踏勘了项目现场，听取了建设单位关于项目环保执行情况的介绍、验收监测报告编制单位关于项目竣工环境保护验收监测报告的汇报，听取了项目环保设施的建设、运行情况以及其他环境管理的工作落实情况，查阅了相关资料，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律、法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范及本项目环境影响报告书和审批部门审批意见等要求，经认真讨论和查阅资料，形成验收意见如下：
一、工程建设基本情况
（1） 建设地点、规模、主要建设内容
项目位于济南市商河县韩庙镇济南市植保科技工业园，济南天雨百禾植物营养技术有限公司现有厂区内，经纬度：N：37度28分19.2秒，E：117度12分3.6秒。主要建设内容为：车间三全部生产设施及环保设施，车间二部分生产设备及环保设施，化验室。二期项目总生产规模为3300t/a，共6种产品。项目厂区定员72人，全年生产时间 200 天，生产岗位实行白班一班制，每班 8 小时，年工作 1600 小时。
（2） 建设过程及环保审批情况
济南天雨百禾植物营养技术有限公司于2022年7月向济南市商河县行政审批服务局进行了“济南天雨百禾年产 56000 吨植物营养与保护制剂加工项目”的备案，并于同年7月2日，获得了备案证明，项目代码：2207-370126-07-02-912327。
2023年11月，济南天雨百禾植物营养技术有限公司委托山东普旭富中节能环保科技有限公司进行《济南天雨百禾年产56000吨植物营养与保护制剂加工项目环境影响报告表》的编制工作。济南市生态环境局商河分局于2024年3月26日给予了批复，批复文号为：济商环报告表[2024]008号。
由于市场等原因，企业实行分期建设、分期验收。一期项目于2024年4月开工建设，2024年8月建设完成，项目运营调试前进行了排污许可证的申请，2024年11月19日申请通过，许可证编号:91370126582217911U001P。2024年9月投入运营调试，调试期间运行状况良好，具备竣工环境保护验收条件；一期建设项目于2025年5月通过自主验收。
二期项目于2025年12月开始建设，2026年7月建设完成，项目运营调试前对排污许可证进行了重新申请，2026年8月6日申请通过，许可证编号:91370126582217911U001P。二期项目于2026年8月7日投入运营调试，运营期间运行状况良好，具备竣工环境保护验收条件。
（3） 投资情况
本次验收项目实际总投资为1000万元，实际环保投资为30万，占总投资的3%。
（4） 验收范围
1、主体工程和辅助公用工程内容；
2、废水：生产废水及生活污水的处理及排放情况；
3、废气：环保设施及污染物排放达标情况；
4、噪声：治理措施及厂界达标情况；
5、固废：处理处置措施；
二、工程变动情况
[bookmark: _Toc19805_WPSOffice_Level3]项目变动情况说明。
项目实际建设情况与环评建设内容相对比，未发生重大变更。
三、环境保护设施建设情况
验收监测期间，项目生产工况稳定，平均生产负荷91.14%，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。
（一）废水
项目废水主要为地面清洁废水、水膜除尘废水、实验室清洗废水、浓盐水及生活污水。废水的主要污染因子为：pH、SS、CODCr、BOD5、氨氮、TP、TN、石油类、色度、全盐量等。
项目运营期间循环冷却水、化料池用水循环使用，仅补充损耗，不外排。工艺用水直接进入产品或损耗。设备清洗废水经专用容器收集后，回用于下批次同产品生产用水。
实验器皿二次后清洗废水、地面清洁废水、水膜除尘废水、浓盐水及经经化粪池处理后的生活污水一同进入厂区污水站处理，满足《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)三级标准及园区污水处理厂进水水质要求后，通过园区污水管网排入济南市植保科技工业园园区污水处理站（山东焱农生物科技有限公司污水站），经处理后排入改碱河，最终汇入德惠新河。
（二）废气
1.有组织废气：①二号车间圆盘造粒废气：废气主要为投料混合、圆盘造粒、气流粉碎等生产过程中产生，污染因子为颗粒物。
②三号车间废气：废气主要为固体物料投料混合，物料釜、沉降槽、计量罐放空及灌装过程中产生，污染因子为颗粒物、二甲苯、VOCs。
③化验室废气：废气主要为实验室检测过程中，挥发性试剂（甲醇、乙腈、正己烷、丙酮、三氯甲烷）取用、配制过程中产生，污染因子主要为 VOCs ；
2.无组织废气：主要为逸散粉尘废气、跑冒滴漏VOCs废气、物料暂存废气及生产过程中未被收集的废气，污染因子主要为颗粒物、VOCs、二甲苯、臭气浓度、氨气、硫化氢，通过加强车间通风换气后无组织排放。
（三）噪声
验收项目营运期间噪声源主要源于生产设备运转噪声，其声压级为 60～80dB(A) 。通过对设备进行厂房建筑隔声、设置减振基础等降噪措施处理后达标排放。
（四）固废
本项目产生的固废分为生活垃圾、一般固废及危险废物。
生活垃圾经收集后，在厂区各处垃圾桶暂存。
①生活垃圾经收集后，由环卫部门定期清运；
②一般固废：未沾染药物的废包装材料经收集后外售；废反渗透膜由厂家回收；
③危险废物：除尘系统收集的粉尘直接回用；沉渣、废油、沾染有毒有害物质的废包装物、污水站污泥、实验室废物、废活性炭、废润滑油包装桶、水膜除尘器废渣暂存危废间，委托持危废经营许可证的单位处置。
四、环境保护设施调试效果和项目建设对环境的影响
验收监测期间，项目生产工况稳定，平均生产负荷91.14%，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。
（一）环保设施处理效率
1.废水治理设施
验收监测期间，废水经过污水处理站处理后，pH值范围为7.2~7.3。其他污染因子的治理效率分别为：悬浮物：17.11%、化学需氧量：25.71%	、	氨氮：72.6%、	总氮		：77.12%、五日生化需氧量	：25.88	%、总磷	：66.89%、石油类	：28.25	%、	全盐量：23.57%。
2.废气治理设施
①2#车间有组织废气经过“布袋除尘器”（TA017）设施治理后，污染因子的治理效率分别为：颗粒物：63.56%。
②3#车间有组织废气经过“布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”（TA014）设施治理后，污染因子的治理效率分别为：颗粒物：53.28%,因VOCs及二甲苯未检出，故无法计算治理效率。
③质检过程有组织废气经过“二级活性炭吸附装置”（TA016）设施治理后，污染因子的治理效率分别为：因VOCs未检出，故无法计算治理效率。
（二） 污染物排放情况
1.废水
项目验收监测期间，企业废水排放总口的外排废水pH值范围为7.2~7.3。其他污染因子的最大排放浓度分别为：悬浮物：9mg/L、化学需氧量：41mg/L、氨氮：7.65mg/L、总氮：10.5mg/L、五日生化需氧量：9.8mg/L、总磷：0.195mg/L、石油类：2.11mg/L、色度50倍、全盐量：1163mg/L。
根据检测数据，验收监测期间，企业废水满足《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)三级标准及园区污水处理厂进水水质要求，对周边环境影响较小。
2.废气
(1)有组织排放：验收监测期间，DA009排放口颗粒物排放浓度：3.8mg/m³，按照生产负荷折算后排放浓度为：4.17mg/m³（生产负荷91.14%）；颗粒物排放速率：0.026kg/h。
DA007排放口颗粒物排放浓度：3.8mg/m³，按照生产负荷折算后排放浓度为：4.17mg/m³（生产负荷91.14%）；颗粒物排放速率：0.015 kg/h。
二甲苯未检出、VOC未检出。
综上所述，颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》( DB37/2376-2019)  表1中重点控制区排放限值要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2排放限制要求。(颗粒物排放浓度限值10 mg/m³，排放速率限值3.5 kh/h)。
二甲苯排放浓度和排放速率满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表1Ⅱ时段排放限值要求；(其中二甲苯排放浓度限值8 mg/m³，排放速率限值0.3 kh/h)。
VOCs排放浓度和排放速率满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表1Ⅱ时段排放限值要求；(其中VOCs排放浓度限值60 mg/m³，排放速率限值3.0 kh/h)。化验室VOCs排放浓度和排放速率满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019)表1Ⅱ时段排放限值要求；(其中VOCs排放浓度限值60 mg/m³，排放速率限值3.0 kh/h)。
(2)无组织排放：厂界VOCs最大浓度1.06mg/m³、颗粒物最大浓度0.24mg/m³、臭气浓度最大浓度＜10、硫化氢未检出、氨未检出、二甲苯未检出	，厂区内生产装置区外VOCs最大浓度1.07mg/m³。
综上所述，VOCs厂界处监控点浓度满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表 2 中的标准要求（VOCs≤2.0 mg/m³）。
厂区内、厂房外监控点 1h 平均浓度值满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录 A 表 A1 厂区内VOCs 无组织特别排放限值要求（厂房外监控点VOCs(1h平均浓度值)≤6 mg/m³）。
厂界臭气浓度、氨气、硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》 	(GB14554-93) 表1“新扩改建”二级标准限制要求。
3. 噪声
本项目噪声源主要源于气流粉碎机、旋风分离器、双锥混合机、高压引风机、砂磨机等机械设备运转时产生的。验收期间，噪声昼间监测最高值为 57.2 dB(A)。因此厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 3 类标准要求。
4. 固体废物
本项目产生的固废分为生活垃圾、一般固废及危险废物。
生活垃圾经收集后，在厂区各处垃圾桶暂存。
一般固废：项目建有一般固废暂存区 1 处，占地面积20m²，主要暂存废反渗透膜、未沾染药物的废包装材料。废反渗透膜、未沾染药物的废包装材料暂存于一般固废暂存间，外售综合利用处理。
危险废物：项目建有危险废物暂存间 1 处，占地面积20m²，主要暂存沉渣、废油、沾染有毒有害物质的废包装物、污水站污泥、实验室废物、废活性炭、废润滑油包装桶、水膜除尘器废渣等；委托持危废经营许可证的单位处置。
建设项目的固体废物管理严格按照要求进行，其中生活垃圾按照《中华人民共和国生态环境法典》第六分编 固体废物污染防治的规定执行。一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)及《中华人民共和国生态环境法典》第六分编 固体废物污染防治(2020年修订)的规定执行。危险废物贮存按照满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276-2022)、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》(HJ 1259-2022)及《危险废物储运单元编码要求》(GB/T 38920-2020)等的规定执行。
综上所述，验收项目的固体废物得到了合理处置，对周围环境影响较小
4. 总量核算
根据企业实际情况，车间按照年生产200 天，每天生产8小时，生产过程按照1600小时核算污染物排放总量。废气年排放具体计算见表 4-1。
表4-1 废气总量核算表（生产负荷91.14%）
	种类
	排气筒
	污染物
	监测期间
速率max
(kg/h)
	年排放
时间h
	核算总
量(t/a)
	折算满
负荷(t/a)
	环评
批复总量(t/a)
	达标
情况

	废气
	DA009
	颗粒物
	0.026
	1600
	0.0416
	0.0456 
	1.3789
	达标

	
	DA007
	颗粒物
	0.015
	1600
	0.024
	0.0263
	
	

	
	
	二甲苯
	ND
	1600
	/
	/
	0.2323
	达标

	
	
	VOCs
	ND
	1600
	/
	/
	
	

	
	DA008
	VOCs
	ND
	1600
	/
	/
	
	


综上所述，该项目的废气中颗粒物、二甲苯及VOCs废气的年排放总量情况符合废气排放总量管控要求。
项目废水为间接排放，其污染物排放总量已纳入济南市植保科技工业园园区污水处理站的年排放量指标内，验收报告不进行考核。
五、验收结论及后续要求
1. 验收总体结论
本项目环评手续完备，技术资料基本齐全。项目主体及环境保护设施等总体按环评及批复要求建成，具备正常运行条件。验收监测表明，各项污染物均达标排放，满足环评批复的总量控制指标要求，固体废物均得到妥善处置，项目各项污染物能够达标排放，具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意通过验收。
2. 验收建议
（1）完善并落实环境监测计划，对不具备自行监测能力的内容委托有资质的单位按计划开展日常监测工作；按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开；进一步健全环保管理机构，加强对环保管理人员的培训，提高员工的业务素质。
（2）按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求，建设规范的危废暂存间，规范危险废物管理制度、标志和台账；核实项目危险废物种类和数量，落实收集、暂存及处置环节。
（3）加强废气、废水等环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转，实现各项污染物长期稳定达标排放；如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向生态环境部门报告，并如实记录备查。
（4）进一步核实检测报告检测数据；及时更新突发环境事件应急预案并进行备案。
（5）验收合格后按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，通过网站或其他便于公众知悉的方式依法向社会公开，向生态环境部门报送项目竣工验收材料。
七、验收人员信息
验收人员信息见下表。


验收工作组

2026年9月9日
1

济南天雨百禾植物营养技术有限公司济南天雨百禾年产 56000 吨植物营养与保护制剂加工项目（二期）竣工环境保护验收审核会签字表

	项目
	姓名
	单位名称
	职位/职称
	签名

	建设单位
	类兴彤
	济南天雨百禾植物营养技术有限公司
	总经理
	

	
	卢西照
	
	厂长
	

	
	李兰友
	
	安环部经理
	

	验收监测单位
	王秀英
	山东元正检测技术有限公司
	技术负责人
	

	专业技术专家
	窦晓蕴
	山东城市建设职业学院
	教    授
	

	
	赵长盛
	山东省分析测试中心
	副研究员
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